(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.12)-1")

  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 33)
    (tracks 226)
    (zones 0)
    (modules 21)
    (nets 40)
  )

  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.4)
    (user_trace_width 0.8)
    (user_trace_width 1)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 1.2)
    (via_drill 0.6)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (user_via 1.2 0.8)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.3)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (solder_mask_min_width 0.25)
    (aux_axis_origin 230.6 78)
    (visible_elements 7FFDFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00000_7fffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile true)
      (excludeedgelayer false)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin true)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference false)
      (plotvalue false)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk true)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )

  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 +5V)
  (net 3 /LCD_D0)
  (net 4 /LCD_D1)
  (net 5 /LCD_D2)
  (net 6 /LCD_D3)
  (net 7 /LCD_WR)
  (net 8 /LCD_RS)
  (net 9 /LCD_RST)
  (net 10 /LCD_CS)
  (net 11 /LCD_D7)
  (net 12 /LCD_D6)
  (net 13 /LCD_D5)
  (net 14 /LCD_D4)
  (net 15 "Net-(U4-Pad1)")
  (net 16 "Net-(U4-Pad2)")
  (net 17 "Net-(U4-Pad3)")
  (net 18 "Net-(U4-Pad4)")
  (net 19 "Net-(U4-Pad5)")
  (net 20 "Net-(U4-Pad6)")
  (net 21 "Net-(U4-Pad15)")
  (net 22 "Net-(U4-Pad16)")
  (net 23 "Net-(U4-Pad17)")
  (net 24 "Net-(U4-Pad18)")
  (net 25 "Net-(U4-Pad20)")
  (net 26 "Net-(U4-Pad22)")
  (net 27 "Net-(U4-Pad28)")
  (net 28 /RC15)
  (net 29 "Net-(D1-Pad1)")
  (net 30 /MCLR)
  (net 31 /RF2)
  (net 32 /RF3)
  (net 33 /RD1)
  (net 34 /RXD)
  (net 35 /TXD)
  (net 36 "Net-(U1-Pad9)")
  (net 37 /RB5)
  (net 38 /RB4)
  (net 39 "Net-(X1-Pad6)")

  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.4)
    (via_dia 1.2)
    (via_drill 0.6)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +5V)
    (add_net /LCD_CS)
    (add_net /LCD_D0)
    (add_net /LCD_D1)
    (add_net /LCD_D2)
    (add_net /LCD_D3)
    (add_net /LCD_D4)
    (add_net /LCD_D5)
    (add_net /LCD_D6)
    (add_net /LCD_D7)
    (add_net /LCD_RS)
    (add_net /LCD_RST)
    (add_net /LCD_WR)
    (add_net /MCLR)
    (add_net /RB4)
    (add_net /RB5)
    (add_net /RC15)
    (add_net /RD1)
    (add_net /RF2)
    (add_net /RF3)
    (add_net /RXD)
    (add_net /TXD)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(D1-Pad1)")
    (add_net "Net-(U1-Pad9)")
    (add_net "Net-(U4-Pad1)")
    (add_net "Net-(U4-Pad15)")
    (add_net "Net-(U4-Pad16)")
    (add_net "Net-(U4-Pad17)")
    (add_net "Net-(U4-Pad18)")
    (add_net "Net-(U4-Pad2)")
    (add_net "Net-(U4-Pad20)")
    (add_net "Net-(U4-Pad22)")
    (add_net "Net-(U4-Pad28)")
    (add_net "Net-(U4-Pad3)")
    (add_net "Net-(U4-Pad4)")
    (add_net "Net-(U4-Pad5)")
    (add_net "Net-(U4-Pad6)")
    (add_net "Net-(X1-Pad6)")
  )

  (module Steckverbinder:CON_ARRAY_8x1 (layer F.Cu) (tedit 69871732) (tstamp 69871F6C)
    (at 120.8 143.4)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference X? (at 7.62 -1.905) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
    )
    (fp_text value Pin8 (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
    )
    (fp_line (start 17.78 1.27) (end -2.54 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 17.78 -1.27) (end 17.78 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -2.54 -1.27) (end 17.78 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -1.27) (end 0 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -2.54 1.27) (end -2.54 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (pad 8 thru_hole circle (at 16.51 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 7 thru_hole circle (at 13.97 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 6 thru_hole circle (at 11.43 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 5 thru_hole circle (at 8.89 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinSocket_2.54mm.3dshapes/PinSocket_1x08_P2.54mm_Vertical.wrl
      (offset (xyz -1.2 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 -90))
    )
  )

  (module Steckverbinder:CON_ARRAY_8x1 (layer F.Cu) (tedit 69871732) (tstamp 69871F1B)
    (at 143 143.4)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference X? (at 7.62 -1.905) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
    )
    (fp_text value Pin8 (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
    )
    (fp_line (start 17.78 1.27) (end -2.54 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 17.78 -1.27) (end 17.78 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -2.54 -1.27) (end 17.78 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -1.27) (end 0 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -2.54 1.27) (end -2.54 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (pad 8 thru_hole circle (at 16.51 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 7 thru_hole circle (at 13.97 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 6 thru_hole circle (at 11.43 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 5 thru_hole circle (at 8.89 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinSocket_2.54mm.3dshapes/PinSocket_1x08_P2.54mm_Vertical.wrl
      (offset (xyz -1.2 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 -90))
    )
  )

  (module Steckverbinder:CON_ARRAY_6x1 (layer F.Cu) (tedit 69871842) (tstamp 69871D12)
    (at 121.4 95.1)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference X? (at 5.08 -1.905) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
    )
    (fp_text value Pin6 (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
    )
    (fp_line (start 12.7 1.27) (end -2.54 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 12.7 -1.27) (end 12.7 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -2.54 -1.27) (end 12.7 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -1.27) (end 0 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -2.54 1.27) (end -2.54 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (pad 6 thru_hole circle (at 11.43 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 5 thru_hole circle (at 8.89 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinSocket_2.54mm.3dshapes/PinSocket_1x06_P2.54mm_Vertical.step
      (offset (xyz -1.25 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 -90))
    )
  )

  (module Steckverbinder:CON_ARRAY_6x1 (layer F.Cu) (tedit 69871842) (tstamp 69871CCB)
    (at 139.2 95.1)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference X? (at 5.08 -1.905) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
    )
    (fp_text value Pin6 (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
    )
    (fp_line (start 12.7 1.27) (end -2.54 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 12.7 -1.27) (end 12.7 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -2.54 -1.27) (end 12.7 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -1.27) (end 0 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -2.54 1.27) (end -2.54 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (pad 6 thru_hole circle (at 11.43 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 5 thru_hole circle (at 8.89 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinSocket_2.54mm.3dshapes/PinSocket_1x06_P2.54mm_Vertical.step
      (offset (xyz -1.25 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 -90))
    )
  )

  (module Kondensator:Cax4x11RM15 (layer F.Cu) (tedit 4DE1593F) (tstamp 69849FF0)
    (at 110 136 90)
    (path /69898C60)
    (fp_text reference C1 (at 7.8 0.4 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_text value 220/16 (at 6.223 -0.762 90) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_line (start 12.7 0) (end 14.605 0) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (fp_line (start 2.54 0) (end 0.635 0) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (fp_line (start 2.54 -1.905) (end 12.7 -1.905) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (fp_line (start 12.7 -1.905) (end 12.7 1.905) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (fp_line (start 12.7 1.905) (end 2.54 1.905) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (fp_line (start 2.54 1.905) (end 2.54 -1.905) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (pad 2 thru_hole circle (at 15.24 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 +5V))
  )

  (module Widerstand:R4 (layer F.Cu) (tedit 60C51997) (tstamp 6984A04D)
    (at 103.8 127.2 270)
    (descr "Widerstand RM10")
    (tags R)
    (path /694E5DBF)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R2 (at 0 0 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value 560 (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start 5.08 0) (end 4.064 0) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -4.064 -0.508) (end -3.556 -1.016) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -4.064 1.016) (end -4.064 0) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 4.064 1.016) (end -4.064 1.016) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 4.064 -1.016) (end 4.064 1.016) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -4.064 -1.016) (end 4.064 -1.016) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -4.064 0) (end -4.064 -1.016) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.08 0) (end -4.064 0) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 29 "Net-(D1-Pad1)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 +5V))
    (model "L:/Pter/Eigene Dateien/Firma/ziphvt55/rtest.stp"
      (offset (xyz -4 0 1))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Steckverbinder:Reichelt5polLiegend (layer F.Cu) (tedit 603685AE) (tstamp 6984A0F8)
    (at 98.4 113.6 180)
    (path /698ABCD7)
    (fp_text reference X3 (at 7.62 5.08) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value STIFT5 (at 8.89 -2.54) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 3.81 -1.27) (end 3.81 11.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 1.27 11.43) (end 1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 12.7 11.43) (end 1.27 11.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 12.7 -1.27) (end 12.7 11.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 10.16) (end 2.54 10.16) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 7.62) (end 2.54 7.62) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 5.08) (end 2.54 5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 2.54) (end 2.54 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 0) (end 2.54 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 12.7 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_text user 1 (at 5.08 0) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 0 10.16 180) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 4 thru_hole circle (at 0 7.62 180) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 38 /RB4))
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 5.08 180) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 37 /RB5))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 2.54 180) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 33 /RD1))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 180) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 +5V))
  )

  (module Steckverbinder:Reichelt5polLiegend (layer F.Cu) (tedit 603685AE) (tstamp 6984A0E4)
    (at 98.4 134.6 180)
    (path /698BF7E3)
    (fp_text reference X2 (at 7.62 5.08) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value STIFT5 (at 8.89 -2.54) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 3.81 -1.27) (end 3.81 11.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 1.27 11.43) (end 1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 12.7 11.43) (end 1.27 11.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 12.7 -1.27) (end 12.7 11.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 10.16) (end 2.54 10.16) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 7.62) (end 2.54 7.62) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 5.08) (end 2.54 5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 2.54) (end 2.54 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 0) (end 2.54 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 12.7 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_text user 1 (at 5.08 0) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 0 10.16 180) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 4 thru_hole circle (at 0 7.62 180) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 35 /TXD))
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 5.08 180) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 34 /RXD))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 2.54 180) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 /RC15))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 180) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 +5V))
  )

  (module Steckverbinder:Reichelt6polLiegend (layer F.Cu) (tedit 602E77CB) (tstamp 6984A846)
    (at 170.4 110.2)
    (path /6949BF8F)
    (fp_text reference X1 (at 7.62 6.35) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value STIFT6 (at 8.89 -2.54) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 3.81 -1.27) (end 3.81 13.97) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 1.27 13.97) (end 1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 12.7 13.97) (end 1.27 13.97) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 12.7 -1.27) (end 12.7 13.97) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 12.7) (end 2.54 12.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 10.16) (end 2.54 10.16) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 7.62) (end 2.54 7.62) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 5.08) (end 2.54 5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 2.54) (end 2.54 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 0) (end 2.54 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 12.7 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_text user 1 (at 5.08 0) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at 0 12.7) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 "Net-(X1-Pad6)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at 0 10.16) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 31 /RF2))
    (pad 4 thru_hole circle (at 0 7.62) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 32 /RF3))
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 5.08) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 +5V))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 /MCLR))
  )

  (module Halbleiter:28DIP300 (layer F.Cu) (tedit 6956C32D) (tstamp 6984A074)
    (at 128 114 270)
    (descr "8 pins DIL package, round pads")
    (path /6949A38C)
    (fp_text reference U1 (at -4.445 0 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1.778 1.143) (thickness 0.28575)))
    )
    (fp_text value dsPIC30F4012 (at 3.81 0 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1.778 1.143) (thickness 0.28575)))
    )
    (fp_line (start -12.7 2.54) (end 25.4 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_line (start -12.7 -2.54) (end 25.4 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_line (start -12.7 -1.27) (end -11.43 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_line (start -11.43 -1.27) (end -11.43 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_line (start -11.43 1.27) (end -12.7 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_line (start 25.4 -2.54) (end 25.4 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_line (start -12.7 2.54) (end -12.7 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (pad 28 thru_hole circle (at -10.16 -3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 +5V))
    (pad 27 thru_hole circle (at -7.62 -3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 26 thru_hole circle (at -5.08 -3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 /LCD_D2))
    (pad 25 thru_hole circle (at -2.54 -3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /LCD_D3))
    (pad 24 thru_hole circle (at 0 -3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /LCD_D4))
    (pad 23 thru_hole circle (at 2.54 -3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 /LCD_D5))
    (pad 22 thru_hole circle (at 5.08 -3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 /LCD_D6))
    (pad 21 thru_hole circle (at 7.62 -3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 /LCD_D7))
    (pad 20 thru_hole circle (at 10.16 -3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 +5V))
    (pad 19 thru_hole circle (at 12.7 -3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 18 thru_hole circle (at 15.24 -3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 31 /RF2))
    (pad 17 thru_hole circle (at 17.78 -3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 32 /RF3))
    (pad 16 thru_hole circle (at 20.32 -3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /LCD_D1))
    (pad 15 thru_hole circle (at 22.86 -3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /LCD_D0))
    (pad 14 thru_hole circle (at 22.86 3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 33 /RD1))
    (pad 13 thru_hole circle (at 20.32 3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 +5V))
    (pad 12 thru_hole circle (at 17.78 3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 34 /RXD))
    (pad 11 thru_hole circle (at 15.24 3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 35 /TXD))
    (pad 10 thru_hole circle (at 12.7 3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 /RC15))
    (pad 9 thru_hole circle (at 10.16 3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 36 "Net-(U1-Pad9)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 7 thru_hole circle (at 5.08 3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 37 /RB5))
    (pad 6 thru_hole circle (at 2.54 3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 38 /RB4))
    (pad 5 thru_hole circle (at 0 3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 /LCD_WR))
    (pad 4 thru_hole circle (at -2.54 3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 /LCD_RS))
    (pad 3 thru_hole circle (at -5.08 3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 /LCD_CS))
    (pad 2 thru_hole circle (at -7.62 3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 /LCD_RST))
    (pad 1 thru_hole circle (at -10.16 3.81 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 /MCLR))
    (model dil/dil_18.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
    (model L:/KiCadLib/3d/DIP-28_W7.62mm.step
      (offset (xyz 23 4 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )

  (module Widerstand:R4 (layer F.Cu) (tedit 60C51997) (tstamp 6984A922)
    (at 165.4 106.4)
    (descr "Widerstand RM10")
    (tags R)
    (path /6949C995)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R1 (at 0 0) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value 10k (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_line (start 5.08 0) (end 4.064 0) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -4.064 -0.508) (end -3.556 -1.016) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -4.064 1.016) (end -4.064 0) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 4.064 1.016) (end -4.064 1.016) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 4.064 -1.016) (end 4.064 1.016) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -4.064 -1.016) (end 4.064 -1.016) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -4.064 0) (end -4.064 -1.016) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -5.08 0) (end -4.064 0) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 /MCLR))
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 +5V))
    (model "L:/Pter/Eigene Dateien/Firma/ziphvt55/rtest.stp"
      (offset (xyz -4 0 1))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Halbleiter:LED-3MM (layer F.Cu) (tedit 49BFA23B) (tstamp 6984A031)
    (at 103.6 136.2 180)
    (descr "LED 3mm - Lead pitch 100mil (2,54mm)")
    (tags "LED led 3mm 3MM 100mil 2,54mm")
    (path /694E4978)
    (attr virtual)
    (fp_text reference D1 (at 1.778 -2.794) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.0889)))
    )
    (fp_text value LED (at 0 2.54) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.0889)))
    )
    (fp_line (start 1.8288 1.27) (end 1.8288 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.47574 1.06426) (angle 31.6) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.778 0) (angle 28.3) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 2.032) (angle 60.2) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.8034 1.31064) (angle 49.7) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.5367 -0.95504) (angle 61.9) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 -2.032) (angle 50.1) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.27 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.889 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.762 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.381 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 1.524) (angle 52.1) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.45542 0.93472) (angle 52.1) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.9652 -0.9144) (angle 53.1) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 -1.524) (angle 54.4) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.778 0) (angle 39.8) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.4097 -0.9906) (angle 40.6) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.88392 1.01092) (angle 41.6) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.27 0) (angle 39.8) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 180) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 28 /RC15))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0 180) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 29 "Net-(D1-Pad1)"))
    (model discret/leds/led3_vertical_verde.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Kondensator:C2,5x7,2RM5 (layer F.Cu) (tedit 60C4B180) (tstamp 6984A018)
    (at 139.2 125.8 270)
    (path /6955A28C)
    (fp_text reference C9 (at 0 0 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_text value 0u1 (at 0 -1.905 90) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_line (start -3.81 1.27) (end 3.81 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (fp_line (start 3.81 1.27) (end 3.81 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (fp_line (start 3.81 -1.27) (end -3.81 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (fp_line (start -3.81 -1.27) (end -3.81 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 270) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 +5V))
    (model L:/KiCadLib/3d/C2,5x7,2RM5.stp
      (offset (xyz 0 -1.2 3.5))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 -90 -90))
    )
  )

  (module Kondensator:C2,5x7,2RM5 (layer F.Cu) (tedit 60C4B180) (tstamp 6984A00E)
    (at 116.6 127.8 90)
    (path /6954B9B9)
    (fp_text reference C8 (at 0 0 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_text value 0u1 (at 0 -1.905 90) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_line (start -3.81 1.27) (end 3.81 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (fp_line (start 3.81 1.27) (end 3.81 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (fp_line (start 3.81 -1.27) (end -3.81 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (fp_line (start -3.81 -1.27) (end -3.81 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 90) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 +5V))
    (model L:/KiCadLib/3d/C2,5x7,2RM5.stp
      (offset (xyz 0 -1.2 3.5))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 -90 -90))
    )
  )

  (module Kondensator:C2,5x7,2RM5 (layer F.Cu) (tedit 60C4B180) (tstamp 6984A004)
    (at 139 105.4 270)
    (path /69559B3C)
    (fp_text reference C7 (at 0 0 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_text value 0u1 (at 0 -1.905 90) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_line (start -3.81 1.27) (end 3.81 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (fp_line (start 3.81 1.27) (end 3.81 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (fp_line (start 3.81 -1.27) (end -3.81 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (fp_line (start -3.81 -1.27) (end -3.81 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 270) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 +5V))
    (model L:/KiCadLib/3d/C2,5x7,2RM5.stp
      (offset (xyz 0 -1.2 3.5))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 -90 -90))
    )
  )

  (module Kondensator:C2,5x7,2RM5 (layer F.Cu) (tedit 60C4B180) (tstamp 69849FFA)
    (at 163 114.4 270)
    (path /698A5DF5)
    (fp_text reference C2 (at 0 0 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_text value 0U1 (at 0 -1.905 90) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_line (start -3.81 1.27) (end 3.81 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (fp_line (start 3.81 1.27) (end 3.81 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (fp_line (start 3.81 -1.27) (end -3.81 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (fp_line (start -3.81 -1.27) (end -3.81 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 270) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 +5V))
    (model L:/KiCadLib/3d/C2,5x7,2RM5.stp
      (offset (xyz 0 -1.2 3.5))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 -90 -90))
    )
  )

  (module Baugruppen:TFT3zoll5 locked (layer F.Cu) (tedit 5DEA98C3) (tstamp 69849B2F)
    (at 176 147.2 90)
    (path /6949DCE3)
    (fp_text reference U4 (at 25.4 -43.815 270) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value TFT3zoll5 (at 25.4 -41.91 270) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 0 0) (end 0 -83.82) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 55.88 0) (end 0 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 55.88 -83.82) (end 55.88 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 0 -83.82) (end 55.88 -83.82) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (pad 1 thru_hole circle (at 3.81 -16.51 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 "Net-(U4-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 -19.05 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 "Net-(U4-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at 3.81 -21.59 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 "Net-(U4-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 -24.13 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 "Net-(U4-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 -26.67 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 "Net-(U4-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at 3.81 -29.21 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 "Net-(U4-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at 3.81 -31.75 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /LCD_D1))
    (pad 8 thru_hole circle (at 3.81 -34.29 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /LCD_D0))
    (pad 9 thru_hole circle (at 3.81 -38.735 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 /LCD_D7))
    (pad 10 thru_hole circle (at 3.81 -41.275 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 /LCD_D6))
    (pad 11 thru_hole circle (at 3.81 -43.815 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 /LCD_D5))
    (pad 12 thru_hole circle (at 3.81 -46.355 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /LCD_D4))
    (pad 13 thru_hole circle (at 3.81 -48.895 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /LCD_D3))
    (pad 14 thru_hole circle (at 3.81 -51.435 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 /LCD_D2))
    (pad 15 thru_hole circle (at 3.81 -53.975 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 "Net-(U4-Pad15)"))
    (pad 16 thru_hole circle (at 3.81 -56.515 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 "Net-(U4-Pad16)"))
    (pad 17 thru_hole circle (at 52.07 -25.4 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 "Net-(U4-Pad17)"))
    (pad 18 thru_hole circle (at 52.07 -27.94 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 "Net-(U4-Pad18)"))
    (pad 19 thru_hole circle (at 52.07 -30.48 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 +5V))
    (pad 20 thru_hole circle (at 52.07 -33.02 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 "Net-(U4-Pad20)"))
    (pad 21 thru_hole circle (at 52.07 -35.56 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 22 thru_hole circle (at 52.07 -38.1 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 "Net-(U4-Pad22)"))
    (pad 23 thru_hole circle (at 52.07 -43.18 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 +5V))
    (pad 24 thru_hole circle (at 52.07 -45.72 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 /LCD_WR))
    (pad 25 thru_hole circle (at 52.07 -48.26 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 /LCD_RS))
    (pad 26 thru_hole circle (at 52.07 -50.8 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 /LCD_CS))
    (pad 27 thru_hole circle (at 52.07 -53.34 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 /LCD_RST))
    (pad 28 thru_hole circle (at 52.07 -55.88 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 "Net-(U4-Pad28)"))
  )

  (module Mechanik:BolzM3 locked (layer F.Cu) (tedit 5841AB94) (tstamp 6985E676)
    (at 181.2 96.485)
    (fp_text reference A11 (at 0 1.27) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_text value VAL** (at 0 -1.27) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_line (start -1.75006 0) (end 1.69926 0) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (fp_line (start 0 -1.75006) (end 0 1.75006) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 6 6) (drill 3.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  )

  (module Mechanik:BolzM3 locked (layer F.Cu) (tedit 695063B3) (tstamp 694ADB7D)
    (at 89 142.4)
    (fp_text reference A13 (at 0 1.27) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_text value VAL** (at 0 -1.27) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_line (start -1.75006 0) (end 1.69926 0) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (fp_line (start 0 -1.75006) (end 0 1.75006) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 6 6) (drill 3.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  )

  (module Mechanik:BolzM3 locked (layer F.Cu) (tedit 695063C5) (tstamp 694ADB5E)
    (at 89 96.485)
    (fp_text reference A14 (at 0 1.27) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_text value VAL** (at 0 -1.27) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_line (start -1.75006 0) (end 1.69926 0) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (fp_line (start 0 -1.75006) (end 0 1.75006) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 6 6) (drill 3.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  )

  (module Mechanik:BolzM3 locked (layer F.Cu) (tedit 6950639F) (tstamp 6985E713)
    (at 181.3 142.205)
    (fp_text reference A12 (at 0 1.27) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_text value VAL** (at 0 -1.27) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_line (start -1.75006 0) (end 1.69926 0) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (fp_line (start 0 -1.75006) (end 0 1.75006) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 6 6) (drill 3.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  )

  (gr_line (start 85.5 147.5) (end 85.5 91) (layer Edge.Cuts) (width 0.05) (tstamp 69868036))
  (gr_line (start 185 147.5) (end 85.5 147.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 185 91) (end 185 147.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 85.5 91) (end 185 91) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_text + (at 110 132.2) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (gr_line (start 140.4 144.6) (end 140.4 142.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15) (tstamp 6985E990))
  (gr_line (start 160.8 144.6) (end 140.4 144.6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (gr_line (start 160.8 142.2) (end 160.8 144.6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (gr_line (start 140.4 142.2) (end 160.8 142.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (gr_line (start 118.2 144.6) (end 118.2 142.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15) (tstamp 6985E975))
  (gr_line (start 138.6 144.6) (end 118.2 144.6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (gr_line (start 138.6 142.2) (end 138.6 144.6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (gr_line (start 118.2 142.2) (end 138.6 142.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (gr_line (start 136.6 96.4) (end 136.6 93.8) (layer Dwgs.User) (width 0.15) (tstamp 6985E952))
  (gr_line (start 152 96.4) (end 136.6 96.4) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (gr_line (start 152 93.8) (end 152 96.4) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (gr_line (start 136.6 93.8) (end 152 93.8) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (gr_line (start 118.8 96.4) (end 118.8 93.8) (layer Dwgs.User) (width 0.15) (tstamp 6985E934))
  (gr_line (start 134.2 96.4) (end 118.8 96.4) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (gr_line (start 134.2 93.8) (end 134.2 96.4) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (gr_line (start 118.8 93.8) (end 134.2 93.8) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (gr_text Reserve (at 83.8 108.6 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (gr_text Master (at 83.8 128.6 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (gr_text Debuger (at 186 117 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (gr_text Oben (at 132.8 89.6) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (gr_text "für blaues TFT-Display auf Bestückungsseite" (at 134 149.8) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (gr_line (start 159.6 123.2) (end 159.6 113.6) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (gr_line (start 148.2 118.6) (end 148.2 126) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (gr_line (start 137.4 100.2) (end 144.8 100.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (gr_line (start 130.6 98.8) (end 140.6 98.8) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (gr_line (start 104 103.4) (end 104 113) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (gr_line (start 113.8 122.2) (end 113.8 132.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (gr_line (start 106.2 122.2) (end 106.2 132) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

  (segment (start 125.8 113.6) (end 125.8 120.8) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 124.98 121.62) (end 124.19 121.62) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 125.8 120.8) (end 124.98 121.62) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 164.66 115.28) (end 163 116.94) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 170.4 115.28) (end 164.66 115.28) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 137.56 126.7) (end 139.2 128.34) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 131.81 126.7) (end 137.56 126.7) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 137.44 106.38) (end 139 107.94) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 131.81 106.38) (end 137.44 106.38) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 148 116.94) (end 139 107.94) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 140.44 95.13) (end 140.44 98.76) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (via (at 140.44 98.76) (size 1.2) (drill 0.8) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
  (segment (start 140.44 98.76) (end 130.56 98.76) (width 1) (layer F.Cu) (net 1))
  (via (at 130.56 98.76) (size 1.2) (drill 0.8) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
  (segment (start 130.56 98.76) (end 129.4 99.92) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 129.4 99.92) (end 129.4 105.4) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 129.4 105.4) (end 129.6 105.4) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 130.58 106.38) (end 131.81 106.38) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 129.6 105.4) (end 130.58 106.38) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 120.24 121.62) (end 116.6 125.26) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 124.19 121.62) (end 120.24 121.62) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 98.4 124.44) (end 95.84 124.44) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 95.84 124.44) (end 95.2 123.8) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 96.96 103.44) (end 98.4 103.44) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 95.2 105.2) (end 96.96 103.44) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 116.6 125.26) (end 114.5 125.26) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 139.2 128.34) (end 145.86 128.34) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 145.86 128.34) (end 148.2 126) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (via (at 148.2 126) (size 1.2) (drill 0.8) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
  (segment (start 148.2 126) (end 148.2 118.6) (width 1) (layer F.Cu) (net 1))
  (via (at 148.2 118.6) (size 1.2) (drill 0.8) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
  (segment (start 148.2 117.4) (end 148.66 116.94) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 148.2 118.6) (end 148.2 117.4) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 148.66 116.94) (end 148 116.94) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 163 116.94) (end 148.66 116.94) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 93.8 125.8) (end 95.2 124.4) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 93.8 138.6) (end 93.8 125.8) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 101.2 146) (end 93.8 138.6) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 175.6 137) (end 166.6 146) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 166.6 146) (end 101.2 146) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 175.6 118) (end 175.6 137) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 95.2 124.4) (end 95.2 123.4) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 95.2 123.4) (end 95.2 105.2) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 172.88 115.28) (end 175.6 118) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 170.4 115.28) (end 172.88 115.28) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 95.2 123.8) (end 95.2 123.4) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 113.68 124.44) (end 114.5 125.26) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 98.4 124.44) (end 105.16 124.44) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 110 124) (end 110.44 124.44) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 110 120.76) (end 110 124) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 110.44 124.44) (end 113.68 124.44) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 105.16 124.44) (end 110.44 124.44) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 129.8 109.6) (end 129.8 105.8) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 129.8 105.8) (end 129.4 105.4) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 129.8 109.6) (end 125.8 113.6) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 163.88 112.74) (end 163 111.86) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 170.4 112.74) (end 163.88 112.74) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 138.3 124.16) (end 139.2 123.26) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 131.81 124.16) (end 138.3 124.16) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 131.81 103.84) (end 138.02 103.84) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 132.82 102.83) (end 131.81 103.84) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 132.82 95.13) (end 132.82 102.83) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 163 111.86) (end 159.66 111.86) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 145.52 97.72) (end 145.52 95.13) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 138.02 103.84) (end 139 102.86) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 139.2 123.26) (end 159.54 123.26) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (via (at 159.54 123.26) (size 1.2) (drill 0.8) (layers F.Cu B.Cu) (net 2))
  (segment (start 159.54 123.26) (end 159.54 113.66) (width 1) (layer F.Cu) (net 2))
  (via (at 159.54 113.66) (size 1.2) (drill 0.8) (layers F.Cu B.Cu) (net 2))
  (segment (start 159.54 111.98) (end 159.66 111.86) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 159.54 113.66) (end 159.54 111.98) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 120.58 134.32) (end 116.6 130.34) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 124.19 134.32) (end 120.58 134.32) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 109 130.2) (end 109.14 130.34) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 102.6 130.2) (end 101.2 131.6) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 101.2 131.6) (end 101.2 133.2) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 99.8 134.6) (end 98.4 134.6) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 101.2 133.2) (end 99.8 134.6) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 110 130.4) (end 110.06 130.34) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 110 136) (end 110 130.4) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 110.06 130.34) (end 116.6 130.34) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 109.14 130.34) (end 110.06 130.34) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 103.8 122.12) (end 103.8 119) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 157.52 109.2) (end 157 109.2) (width 0.8) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 160.32 106.4) (end 157.52 109.2) (width 0.8) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 159.66 111.86) (end 157 109.2) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 103.8 122.12) (end 106.32 122.12) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (via (at 106.32 122.12) (size 1.2) (drill 0.8) (layers F.Cu B.Cu) (net 2))
  (segment (start 106.32 122.12) (end 106.32 132.12) (width 1) (layer F.Cu) (net 2))
  (via (at 106.32 132.12) (size 1.2) (drill 0.8) (layers F.Cu B.Cu) (net 2))
  (segment (start 106.32 132.12) (end 106.32 130.48) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 106.6 130.2) (end 102.6 130.2) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 106.32 130.48) (end 106.6 130.2) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 109 130.2) (end 106.6 130.2) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 145.52 95.13) (end 145.52 93.72) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 145.52 93.72) (end 144.4 92.6) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 144.4 92.6) (end 114.8 92.6) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (via (at 104 103.4) (size 1.2) (drill 0.8) (layers F.Cu B.Cu) (net 2))
  (segment (start 114.8 92.6) (end 104 103.4) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 104 103.4) (end 104 113) (width 1) (layer F.Cu) (net 2))
  (via (at 104 113) (size 1.2) (drill 0.8) (layers F.Cu B.Cu) (net 2))
  (segment (start 103.4 113.6) (end 104 113) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 104 118.8) (end 103.8 119) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 98.4 113.6) (end 104 113.6) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 104 113.6) (end 104 118.8) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 104 113) (end 104 113.6) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 139 102.86) (end 144 97.86) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 145.38 97.86) (end 145.52 97.72) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 144 97.86) (end 145.38 97.86) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 152.2 104.4) (end 150.8 103) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 157 109.2) (end 152.2 104.4) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 139.46 102.4) (end 139 102.86) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 150.2 102.4) (end 139.46 102.4) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 152.2 104.4) (end 150.2 102.4) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 135.18 136.86) (end 141.71 143.39) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 3))
  (segment (start 131.81 136.86) (end 135.18 136.86) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 3))
  (segment (start 135.18 134.32) (end 144.25 143.39) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 4))
  (segment (start 131.81 134.32) (end 135.18 134.32) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 4))
  (segment (start 131.81 108.92) (end 126.73 114) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 5))
  (segment (start 126.73 114) (end 126.73 139.87) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 5))
  (segment (start 124.565 142.035) (end 124.565 143.39) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 5))
  (segment (start 126.73 139.87) (end 124.565 142.035) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 5))
  (segment (start 127.105 143.39) (end 127.105 140.695) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 6))
  (segment (start 128.635 114.635) (end 128.565 114.635) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 6))
  (segment (start 131.81 111.46) (end 128.635 114.635) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 6))
  (segment (start 127.33001 140.33001) (end 127.4 140.4) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 6))
  (segment (start 127.33001 115.86999) (end 127.33001 140.33001) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 6))
  (segment (start 128.565 114.635) (end 127.33001 115.86999) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 6))
  (segment (start 127.105 140.695) (end 127.4 140.4) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 6))
  (segment (start 124.19 114) (end 128 110.19) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 7))
  (segment (start 128 97.41) (end 130.28 95.13) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 7))
  (segment (start 128 110.19) (end 128 97.41) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 7))
  (segment (start 124.19 111.46) (end 127 108.65) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 8))
  (segment (start 127 95.87) (end 127.74 95.13) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 8))
  (segment (start 127 108.65) (end 127 95.87) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 8))
  (segment (start 124.19 106.38) (end 125.57 105) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 9))
  (segment (start 125.57 105) (end 125.57 101.83) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 9))
  (segment (start 122.66 98.92) (end 122.66 95.13) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 9))
  (segment (start 125.57 101.83) (end 122.66 98.92) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 9))
  (segment (start 126.2 106.91) (end 126.199999 96.129999) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 10))
  (segment (start 126.199999 96.129999) (end 125.2 95.13) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 10))
  (segment (start 124.19 108.92) (end 126.2 106.91) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 10))
  (segment (start 130.58 121.62) (end 131.81 121.62) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 11))
  (segment (start 129.80002 122.39998) (end 130.58 121.62) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 11))
  (segment (start 129.80002 137.59998) (end 129.80002 122.39998) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 11))
  (segment (start 132.60004 140.4) (end 129.80002 137.59998) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 11))
  (segment (start 134.275 140.4) (end 132.60004 140.4) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 11))
  (segment (start 137.265 143.39) (end 134.275 140.4) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 11))
  (segment (start 131.81 119.08) (end 129.92 119.08) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 12))
  (segment (start 129.92 119.08) (end 129.20001 119.79999) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 12))
  (segment (start 129.20001 137.86501) (end 134.725 143.39) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 12))
  (segment (start 129.20001 119.79999) (end 129.20001 137.86501) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 12))
  (segment (start 129.6 140.805) (end 132.185 143.39) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 13))
  (segment (start 128.6 139.805) (end 129.6 140.805) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 13))
  (segment (start 128.6 118.4) (end 128.6 139.805) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 13))
  (segment (start 130.46 116.54) (end 128.6 118.4) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 13))
  (segment (start 131.81 116.54) (end 130.46 116.54) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 13))
  (segment (start 131.81 114) (end 130.4 114) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 14))
  (segment (start 130.4 114) (end 128 116.4) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 14))
  (segment (start 128 141.745) (end 129.645 143.39) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 14))
  (segment (start 128 116.4) (end 128 141.745) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 14))
  (segment (start 104 138.8) (end 102.33 137.13) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 28))
  (segment (start 125.4 138.8) (end 104 138.8) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 28))
  (segment (start 126 138.2) (end 125.4 138.8) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 28))
  (segment (start 126 127.6) (end 126 138.2) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 28))
  (segment (start 125.1 126.7) (end 126 127.6) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 28))
  (segment (start 102.33 137.13) (end 102.33 136.2) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 28))
  (segment (start 124.19 126.7) (end 125.1 126.7) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 28))
  (segment (start 102.33 136.2) (end 100.73 137.8) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 28))
  (segment (start 100.73 137.8) (end 97.2 137.8) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 28))
  (segment (start 97.2 137.8) (end 95.6 136.2) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 28))
  (segment (start 95.6 136.2) (end 95.6 133.2) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 28))
  (segment (start 96.74 132.06) (end 98.4 132.06) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 28))
  (segment (start 95.6 133.2) (end 96.74 132.06) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 28))
  (segment (start 103.8 135.13) (end 104.87 136.2) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 29))
  (segment (start 103.8 132.28) (end 103.8 135.13) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 29))
  (segment (start 170.4 106.48) (end 170.48 106.4) (width 0.8) (layer B.Cu) (net 30))
  (segment (start 170.4 110.2) (end 170.4 106.48) (width 0.8) (layer B.Cu) (net 30))
  (segment (start 124.19 103.84) (end 122.04 103.84) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 30))
  (segment (start 122.04 103.84) (end 118.2 100) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 30))
  (segment (start 118.2 100) (end 118.2 94.4) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 30))
  (segment (start 118.870001 93.729999) (end 134.529999 93.729999) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 30))
  (segment (start 118.2 94.4) (end 118.870001 93.729999) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 30))
  (segment (start 134.529999 93.729999) (end 135.6 94.8) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 30))
  (segment (start 135.6 94.8) (end 135.6 98.4) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 30))
  (via (at 137.4 100.2) (size 1.2) (drill 0.8) (layers F.Cu B.Cu) (net 30))
  (segment (start 135.6 98.4) (end 137.4 100.2) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 30))
  (segment (start 137.4 100.2) (end 144.8 100.2) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 30))
  (via (at 144.8 100.2) (size 1.2) (drill 0.8) (layers F.Cu B.Cu) (net 30))
  (segment (start 164.28 100.2) (end 170.48 106.4) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 30))
  (segment (start 144.8 100.2) (end 164.28 100.2) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 30))
  (segment (start 170.4 120.36) (end 168.24 120.36) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 31))
  (segment (start 168.24 120.36) (end 167.6 121) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 31))
  (segment (start 167.6 121) (end 167.6 121.2) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 31))
  (segment (start 167.6 121.2) (end 158.6 130.2) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 31))
  (segment (start 132.77 130.2) (end 131.81 129.24) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 31))
  (segment (start 158.6 130.2) (end 132.77 130.2) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 31))
  (segment (start 131.81 131.78) (end 171.22 131.78) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 32))
  (segment (start 171.22 131.78) (end 173.4 129.6) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 32))
  (segment (start 173.4 120.82) (end 170.4 117.82) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 32))
  (segment (start 173.4 129.6) (end 173.4 120.82) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 32))
  (segment (start 103.540002 111.06) (end 113.6 121.119998) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 33))
  (segment (start 98.4 111.06) (end 103.540002 111.06) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 33))
  (via (at 113.8 122.2) (size 1.2) (drill 0.8) (layers F.Cu B.Cu) (net 33))
  (segment (start 113.6 122) (end 113.8 122.2) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 33))
  (segment (start 113.6 121.119998) (end 113.6 122) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 33))
  (segment (start 113.8 122.2) (end 113.8 132.2) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 33))
  (via (at 113.8 132.2) (size 1.2) (drill 0.8) (layers F.Cu B.Cu) (net 33))
  (segment (start 113.8 132.2) (end 113.8 133.2) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 33))
  (segment (start 117.46 136.86) (end 124.19 136.86) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 33))
  (segment (start 113.8 133.2) (end 117.46 136.86) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 33))
  (segment (start 98.4 129.52) (end 100.08 129.52) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 34))
  (segment (start 100.08 129.52) (end 101.4 128.2) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 34))
  (segment (start 101.4 128.2) (end 119.2 128.2) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 34))
  (segment (start 122.78 131.78) (end 124.19 131.78) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 34))
  (segment (start 119.2 128.2) (end 122.78 131.78) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 34))
  (segment (start 98.4 126.98) (end 120.38 126.98) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 35))
  (segment (start 122.64 129.24) (end 124.19 129.24) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 35))
  (segment (start 120.38 126.98) (end 122.64 129.24) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 35))
  (segment (start 98.4 108.52) (end 111.72 108.52) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 37))
  (segment (start 111.72 108.52) (end 122 118.8) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 37))
  (segment (start 123.91 118.8) (end 124.19 119.08) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 37))
  (segment (start 122 118.8) (end 123.91 118.8) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 37))
  (segment (start 98.4 105.98) (end 110.78 105.98) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 38))
  (segment (start 121.34 116.54) (end 124.19 116.54) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 38))
  (segment (start 110.78 105.98) (end 121.34 116.54) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 38))

)
