[Header]
MagicCookie={0b13fe8c-dfe0-40eb-8900-6712719559a7}
Version=1.0
[File000]
Location=L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.o
Folder=Intermediary
DeviceName=dsPIC30F4012
LanguageToolSuiteID={F62E444C-B232-4066-9AB0-A6F4E5261396}
LanguageToolID={DE18EB1A-B46B-486B-B96F-A811A635DFAC}
LanguageToolLocation=C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLAB ASM30 Suite\bin\pic30-as.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)||$(AINDIR)||$(INCDIR)||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|DiverseUPs.s|FST9080.s|LCDBED.s|LCDINIT.s|RS232control.s|Tabellen.s||<obj>||<lib>||<lkr>|p30F4012.gld||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File001]
Location=L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\FST9080.o
Folder=Intermediary
DeviceName=dsPIC30F4012
LanguageToolSuiteID={F62E444C-B232-4066-9AB0-A6F4E5261396}
LanguageToolID={DE18EB1A-B46B-486B-B96F-A811A635DFAC}
LanguageToolLocation=C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLAB ASM30 Suite\bin\pic30-as.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)||$(AINDIR)||$(INCDIR)||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|DiverseUPs.s|FST9080.s|LCDBED.s|LCDINIT.s|RS232control.s|Tabellen.s||<obj>||<lib>||<lkr>|p30F4012.gld||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File002]
Location=L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDBED.o
Folder=Intermediary
DeviceName=dsPIC30F4012
LanguageToolSuiteID={F62E444C-B232-4066-9AB0-A6F4E5261396}
LanguageToolID={DE18EB1A-B46B-486B-B96F-A811A635DFAC}
LanguageToolLocation=C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLAB ASM30 Suite\bin\pic30-as.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)||$(AINDIR)||$(INCDIR)||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|DiverseUPs.s|FST9080.s|LCDBED.s|LCDINIT.s|RS232control.s|Tabellen.s||<obj>||<lib>||<lkr>|p30F4012.gld||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File003]
Location=L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDINIT.o
Folder=Intermediary
DeviceName=dsPIC30F4012
LanguageToolSuiteID={F62E444C-B232-4066-9AB0-A6F4E5261396}
LanguageToolID={DE18EB1A-B46B-486B-B96F-A811A635DFAC}
LanguageToolLocation=C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLAB ASM30 Suite\bin\pic30-as.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)||$(AINDIR)||$(INCDIR)||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|DiverseUPs.s|FST9080.s|LCDBED.s|LCDINIT.s|RS232control.s|Tabellen.s||<obj>||<lib>||<lkr>|p30F4012.gld||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File004]
Location=L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.o
Folder=Intermediary
DeviceName=dsPIC30F4012
LanguageToolSuiteID={F62E444C-B232-4066-9AB0-A6F4E5261396}
LanguageToolID={DE18EB1A-B46B-486B-B96F-A811A635DFAC}
LanguageToolLocation=C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLAB ASM30 Suite\bin\pic30-as.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)||$(AINDIR)||$(INCDIR)||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|DiverseUPs.s|FST9080.s|LCDBED.s|LCDINIT.s|RS232control.s|Tabellen.s||<obj>||<lib>||<lkr>|p30F4012.gld||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File005]
Location=L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\Tabellen.o
Folder=Intermediary
DeviceName=dsPIC30F4012
LanguageToolSuiteID={F62E444C-B232-4066-9AB0-A6F4E5261396}
LanguageToolID={DE18EB1A-B46B-486B-B96F-A811A635DFAC}
LanguageToolLocation=C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLAB ASM30 Suite\bin\pic30-as.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)||$(AINDIR)||$(INCDIR)||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|DiverseUPs.s|FST9080.s|LCDBED.s|LCDINIT.s|RS232control.s|Tabellen.s||<obj>||<lib>||<lkr>|p30F4012.gld||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File006]
Location=L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\FST9080.cof
Folder=Output
DeviceName=dsPIC30F4012
LanguageToolSuiteID={F62E444C-B232-4066-9AB0-A6F4E5261396}
LanguageToolID={433C3D55-811D-409D-A6BF-159CF9355B42}
LanguageToolLocation=C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLAB ASM30 Suite\bin\pic30-ld.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)||$(AINDIR)||$(INCDIR)||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|DiverseUPs.s|FST9080.s|LCDBED.s|LCDINIT.s|RS232control.s|Tabellen.s||<obj>||<lib>||<lkr>|p30F4012.gld||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-o"$(BINDIR_)$(TARGETBASE).$(TARGETSUFFIX)" -Map="$(BINDIR_)$(TARGETBASE).map" --report-mem
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File007]
Location=L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\FST9080.hex
Folder=Output
DeviceName=dsPIC30F4012
LanguageToolSuiteID={F62E444C-B232-4066-9AB0-A6F4E5261396}
LanguageToolID={433C3D55-811D-409D-A6BF-159CF9355B42}
LanguageToolLocation=C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLAB ASM30 Suite\bin\pic30-ld.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)||$(AINDIR)||$(INCDIR)||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|DiverseUPs.s|FST9080.s|LCDBED.s|LCDINIT.s|RS232control.s|Tabellen.s||<obj>||<lib>||<lkr>|p30F4012.gld||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-o"$(BINDIR_)$(TARGETBASE).$(TARGETSUFFIX)" -Map="$(BINDIR_)$(TARGETBASE).map" --report-mem
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File008]
Location=
Folder=Output
DeviceName=dsPIC30F4012
LanguageToolSuiteID={F62E444C-B232-4066-9AB0-A6F4E5261396}
LanguageToolID={433C3D55-811D-409D-A6BF-159CF9355B42}
LanguageToolLocation=C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLAB ASM30 Suite\bin\pic30-ld.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)||$(AINDIR)||$(INCDIR)||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|DiverseUPs.s|FST9080.s|LCDBED.s|LCDINIT.s|RS232control.s|Tabellen.s||<obj>||<lib>||<lkr>|p30F4012.gld||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-o"$(BINDIR_)$(TARGETBASE).$(TARGETSUFFIX)" -Map="$(BINDIR_)$(TARGETBASE).map" --report-mem
TraceCmdString=
DebugOptions=
[TOOL_LOC_STAMPS]
tool_loc{DE18EB1A-B46B-486B-B96F-A811A635DFAC}=C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLAB ASM30 Suite\bin\pic30-as.exe
tool_loc{433C3D55-811D-409D-A6BF-159CF9355B42}=C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLAB ASM30 Suite\bin\pic30-ld.exe
