!_TAG_FILE_FORMAT	2	/extended format; --format=1 will not append ;" to lines/
!_TAG_FILE_SORTED	1	/0=unsorted, 1=sorted, 2=foldcase/
!_TAG_PROGRAM_AUTHOR	Darren Hiebert	/dhiebert@users.sourceforge.net/
!_TAG_PROGRAM_NAME	Exuberant Ctags	//
!_TAG_PROGRAM_URL	http://ctags.sourceforge.net	/official site/
!_TAG_PROGRAM_VERSION	5.5.4	//
!_TAG_REVISION_NAME	MCHPTags	//
!_TAG_REVISION_VERSION	6.0.1	//
Asciihex	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	46;"	l	line:46
Charzumtft	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDBED.s	72;"	l	line:72
Clrzumtft	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	233;"	l	line:233
Commandozumtft	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDINIT.s	165;"	l	line:165
Datenzumtft	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDINIT.s	185;"	l	line:185
Holefarbe	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	248;"	l	line:248
Holefont1	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	140;"	l	line:140
Holefont2	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	158;"	l	line:158
Holefont3	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	175;"	l	line:175
Holefont4	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	193;"	l	line:193
Holepos	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	34;"	l	line:34
Holers232adresse	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	65;"	l	line:65
Kommandotabelle	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\Tabellen.s	10;"	l	line:10
Lcdbed	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDBED.s	20;"	l	line:20
Lcdinit	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDINIT.s	7;"	l	line:7
Lcdreset	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDINIT.s	200;"	l	line:200
Pixelhorizontal	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDBED.s	101;"	l	line:101
RS232control	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	11;"	l	line:11
Rs232csnd	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	456;"	l	line:456
Setzefenster	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDBED.s	149;"	l	line:149
Test	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDINIT.s	95;"	l	line:95
Tftclr	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	213;"	l	line:213
Warten100ms	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDINIT.s	207;"	l	line:207
Ydrehen	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	110;"	l	line:110
Ydrehenlinie	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	120;"	l	line:120
ZeichneLinie	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDBED.s	225;"	l	line:225
Zeichnelinie	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	89;"	l	line:89
Ziffertest	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	14;"	l	line:14
Zumtft2byte	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDINIT.s	119;"	l	line:119
Zumtft3byte	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDINIT.s	127;"	l	line:127
Zumtft4byte	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDINIT.s	137;"	l	line:137
Zumtft5byte	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDINIT.s	149;"	l	line:149
Zumtftinitstring	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDINIT.s	107;"	l	line:107
__AltU1RXInterrupt	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\FST9080.s	134;"	l	line:134
__DefaultInterrupt	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\FST9080.s	150;"	l	line:150
__T1Interrupt	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\FST9080.s	118;"	l	line:118
__U1RXInterrupt	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\FST9080.s	135;"	l	line:135
__reset	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\FST9080.s	28;"	l	line:28
adressenoffset	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	26;"	l	line:26
altu1a	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\FST9080.s	144;"	l	line:144
bitzaehler	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	27;"	l	line:27
charzumtft1	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDBED.s	85;"	l	line:85
charzumtft1a	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDBED.s	88;"	l	line:88
clrzumtft1	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	237;"	l	line:237
comm1	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDINIT.s	174;"	l	line:174
config	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\FST9080.s	11;"	l	line:11
config	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\FST9080.s	14;"	l	line:14
config	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\FST9080.s	17;"	l	line:17
config	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\FST9080.s	8;"	l	line:8
font12x16	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\Tabellen.s	289;"	l	line:289
font16x26	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\Tabellen.s	28;"	l	line:28
fontadresse	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	25;"	l	line:25
fontbreite	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	29;"	l	line:29
fonthoehe	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	30;"	l	line:30
hintergrund	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	24;"	l	line:24
holef0	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	260;"	l	line:260
holef1	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	263;"	l	line:263
holef2	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	266;"	l	line:266
holef3	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	269;"	l	line:269
holef4	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	272;"	l	line:272
holef5	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	275;"	l	line:275
holef6	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	278;"	l	line:278
holef7	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	281;"	l	line:281
holef8	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	284;"	l	line:284
holers1	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	71;"	l	line:71
holers2	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	76;"	l	line:76
holers3	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	80;"	l	line:80
hp	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\FST9080.s	103;"	l	line:103
ilicpt	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\Tabellen.s	16;"	l	line:16
initdaten	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	14;"	l	line:14
lcdbed0	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDBED.s	32;"	l	line:32
lcdbed1	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDBED.s	38;"	l	line:38
lcdbed2	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDBED.s	44;"	l	line:44
lcdbed2a	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDBED.s	51;"	l	line:51
lcdbed3	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDBED.s	56;"	l	line:56
lcdpuffer	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	17;"	l	line:17
lcdsta	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	18;"	l	line:18
lcdzgr	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	16;"	l	line:16
linienadr	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	42;"	l	line:42
linienbreite	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	34;"	l	line:34
linienhoehe	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	35;"	l	line:35
linienpuffer	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	44;"	l	line:44
linienzlr	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	43;"	l	line:43
merker	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	13;"	l	line:13
minifont	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	33;"	l	line:33
nachrechts	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	32;"	l	line:32
nachunten	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	31;"	l	line:31
neggamma	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\Tabellen.s	21;"	l	line:21
pixelh1	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDBED.s	109;"	l	line:109
pixelh2	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDBED.s	121;"	l	line:121
pixelh3	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDBED.s	125;"	l	line:125
pixelh4	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDBED.s	134;"	l	line:134
pixelh5	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDBED.s	137;"	l	line:137
posadr	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	46;"	l	line:46
posgamma	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\Tabellen.s	18;"	l	line:18
pospuffer	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	47;"	l	line:47
psvanfang	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\Tabellen.s	7;"	l	line:7
ramanfang	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	12;"	l	line:12
ramende	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	56;"	l	line:56
ramende1	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	48;"	l	line:48
rs232c0	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	35;"	l	line:35
rs232c1	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	62;"	l	line:62
rs232c10	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	309;"	l	line:309
rs232c10a	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	319;"	l	line:319
rs232c10b	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	327;"	l	line:327
rs232c10c	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	334;"	l	line:334
rs232c11	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	344;"	l	line:344
rs232c11a	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	354;"	l	line:354
rs232c11b	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	362;"	l	line:362
rs232c11c	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	369;"	l	line:369
rs232c12	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	379;"	l	line:379
rs232c12a	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	390;"	l	line:390
rs232c13	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	404;"	l	line:404
rs232c14	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	419;"	l	line:419
rs232c1a	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	77;"	l	line:77
rs232c2	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	84;"	l	line:84
rs232c3	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	99;"	l	line:99
rs232c3a	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	110;"	l	line:110
rs232c3f1	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	124;"	l	line:124
rs232c3f2	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	127;"	l	line:127
rs232c3f3	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	130;"	l	line:130
rs232c3f4	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	133;"	l	line:133
rs232c4	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	140;"	l	line:140
rs232c4a	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	151;"	l	line:151
rs232c5	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	165;"	l	line:165
rs232c5a	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	176;"	l	line:176
rs232c6	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	188;"	l	line:188
rs232c6a	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	198;"	l	line:198
rs232c6b	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	206;"	l	line:206
rs232c6c	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	213;"	l	line:213
rs232c7	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	224;"	l	line:224
rs232c7a	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	235;"	l	line:235
rs232c8	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	248;"	l	line:248
rs232c8a	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	261;"	l	line:261
rs232c8b	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	271;"	l	line:271
rs232c9	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	285;"	l	line:285
rs232c9a	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	296;"	l	line:296
rs232cpuffer	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	53;"	l	line:53
rs232creset	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	438;"	l	line:438
rs232csta	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	39;"	l	line:39
rs232ctimer	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	40;"	l	line:40
rs232ctimout	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	427;"	l	line:427
rs232ctimset	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\RS232control.s	432;"	l	line:432
rs232reserve	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	54;"	l	line:54
rspufferzgr1	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	37;"	l	line:37
rspufferzgr2	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	38;"	l	line:38
rsypos	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	22;"	l	line:22
schriftfarbe	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	23;"	l	line:23
schriftgroesse	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	28;"	l	line:28
setzefenster2	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDBED.s	207;"	l	line:207
stackanfang	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	57;"	l	line:57
t1inta	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\FST9080.s	123;"	l	line:123
t1intb	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\FST9080.s	128;"	l	line:128
tftclr1	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	228;"	l	line:228
w100ms1	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDINIT.s	209;"	l	line:209
w1ms1	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDINIT.s	216;"	l	line:216
warten1ms	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDINIT.s	214;"	l	line:214
xpos	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	20;"	l	line:20
ynichtdrehen	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	130;"	l	line:130
ypos	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\ram.inc	21;"	l	line:21
zeichnel1	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDBED.s	277;"	l	line:277
ztest1	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\DiverseUPs.s	24;"	l	line:24
zumtft1	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDINIT.s	195;"	l	line:195
zumtfti1	L:\Pter\Eigene Dateien\HalbleiterProjekt\FST9080E1\Firmware\LCDINIT.s	110;"	l	line:110
